## Rapport met energie-efficiëntiediagnose

Computernaam | UG-GHLSZF4
Scantijd | 2026-03-19T15:08:04Z
Scanduur | 60 seconden
Computerfabrikant | Dell Inc.
Productnaam van systeem | Dell Pro 14 Premium PA14250
BIOS-datum | 01/13/2026
BIOS-versie | 2.10.1
Build van besturingssysteem | 26200
Platformfunctie | PlatformRoleMobile
Netstroom | false
Aantal processen | 272
Aantal threads | 4135
GUID van rapport | {94c535a6-de46-436e-ab7a-fee5198ee6da}

### Analyseresultaten

#### Fouten

Apparaatstuurprogramma's:
Apparaten waarvoor stuurprogramma's ontbreken of onjuist zijn geconfigureerd kunnen het stroomverbruik verhogen.

Apparaatnaam | Cisco AnyConnect Virtual Miniport Adapter for Windows x64
Apparaat-id | ROOT\NET\0000
Apparaatstatus | 0x1802401
Probleemcode apparaat | 0x16

#### Waarschuwingen

Timerresolutie van platform:Openstaande timeraanvraag
Een programma of service heeft een timerresolutie aangevraagd die lager is dan de maximale timerresolutie van het platform.

Aangevraagde periode | 80000
Proces-id van aanvraag | 2224
Procespad van aanvraag | \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\146.0.3856.62\msedgewebview2.exe

CPU-verbruik:Analysefout
De analyse is gedeeltelijk mislukt. Er zijn enkele resultaten beschikbaar, maar deze zijn niet volledig.
CPU-verbruik:CPU-verbruik is normaal
Het gemiddelde CPU-verbruik tijdens het traceren was normaal. Het systeem zal minder energie verbruiken wanneer het gemiddelde processorgebruik erg laag is. Bekijk het processorgebruik van afzonderlijke processen om te bepalen welke toepassingen en services het meest bijdragen aan het totale CPU-verbruik.

Gemiddeld gebruik (%) | 3.74

Mogelijkheden voor energiebeheer voor platform:WMM-energiebesparing wordt niet door het draadloos toegangspunt ondersteund
De Energiebesparende modus van WMM wordt niet ondersteund door het draadloos toegangspunt waarop de computer is aangesloten. De draadloze netwerkadapter kan de Energiebesparende modus niet activeren om energie te besparen, zoals is gedefinieerd in het energiebeleid voor draadloze adapters.

SSID | eduroam
MAC-adres | c8:78:67:60:75:d1

#### Informatie

Timerresolutie van platform:Timerresolutie van platform
De standaardtimerresolutie voor het platform is 15,6 ms (15625000 ns) en moet worden gebruikt wanneer het systeem niet actief is. Als de timerresolutie wordt verhoogd, zijn de technologieën voor energiebeheer voor de processor mogelijk niet effectief. De timerresolutie kan worden verhoogd in verband met het afspelen van multimedia of grafische animaties.

Huidige timerresolutie (eenheden van 100 ns) | 156250

Timerresolutie van platform:Timeraanvraagstack
De modulestack die verantwoordelijk is voor de laagste platformtimerinstelling in dit proces.

Aangevraagde periode | 80000
Proces-id van aanvraag | 2224
Procespad van aanvraag | \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\146.0.3856.62\msedgewebview2.exe
Modulestack aanroepen | \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\ntdll.dll
| \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\kernel32.dll
| \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\146.0.3856.62\msedge.dll
| \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\kernel32.dll
| \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\146.0.3856.62\msedgewebview2.exe
| \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\ntdll.dll

Energiebeleid:Actief energiebeheerschema
Het energiebeheerschema dat nu wordt gebruikt

Naam van schema | Gebalanceerd OEM
GUID van schema | {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e}

Energiebeleid:Instellingen voor energiebeheerschema (op batterijstroom)
De instellingen van het huidige energiebeheerschema wanneer het systeem op batterijstroom werkt.

Instellingen | Gebalanceerd

Energiebeleid:Videokwaliteit (op batterijstroom)
Windows Mediaspeler kan worden geoptimaliseerd voor kwaliteit of energiebesparing bij het afspelen van video.

Kwaliteitsmodus | Balans bepalen tussen videokwaliteit en energiebesparing

Energiebeleid:Instellingen voor energiebeheerschema (op netstroom)
De instellingen van het huidige energiebeheerschema wanneer het systeem op netstroom werkt.

Instellingen | Gebalanceerd

Energiebeleid:Het energiebeleid voor 802.11-radio is Maximale prestaties (op netstroom)
Het huidige energiebeleid voor draadloze 802.11-compatibele netwerkadapters is niet geconfigureerd voor modi met laag stroomverbruik.
Energiebeleid:Videokwaliteit (op netstroom)
Windows Mediaspeler kan worden geoptimaliseerd voor kwaliteit of energiebesparing bij het afspelen van video.

Kwaliteitsmodus | Optimaliseren voor videokwaliteit

Aanvragen voor beschikbaarheid van systeem:Analyse is geslaagd
De analyse is geslaagd, Er zijn geen problemen gevonden op het gebied van energie-efficiency. Er zijn geen gegevens geretourneerd.
USB onderbreken:Analyse is geslaagd
De analyse is geslaagd, Er zijn geen problemen gevonden op het gebied van energie-efficiency. Er zijn geen gegevens geretourneerd.
Batterij:Batterijgegevens

Batterij-id | 10150SWDDELL G32DD589
Fabrikant | SWD
Serienummer | 10150
Batterijtype | LiP
Lange termijn | 1
Verzegeld | 0
Aantal maal gebruikt | 18
Ontwerpcapaciteit | 59120
Laatst volledig opgeladen | 59120

Mogelijkheden voor energiebeheer voor platform:Ondersteunde slaapstanden
In een slaapstand wordt de computer in een toestand met laag energieverbruik gezet na een niet-actieve periode. De slaapstand S3 is de standaardslaapstand voor Windows-platformen. In de slaapstand S3 wordt slechts voldoende energie verbruikt om de inhoud van het geheugen te bewaren en te zorgen dat de computer snel weer aan het werk kan gaan. Erg weinig platformen ondersteunen de slaapstanden S1 en S2.

Slaapstand S1 wordt ondersteund | false
Slaapstand S2 wordt ondersteund | false
Slaapstand S3 wordt ondersteund | false
Slaapstand S4 wordt ondersteund | true

Mogelijkheden voor energiebeheer voor platform:Ondersteuning voor Verbonden stand-by
Met de optie Verbonden stand-by kan op de computer een modus met een lager energieverbruik worden geactiveerd waarin de computer toch altijd actief en verbonden is. Als de optie Verbonden stand-by wordt ondersteund, wordt deze optie gebruikt in plaats van de slaapstanden van het systeem.

Verbonden stand-by wordt ondersteund | true

Mogelijkheden voor energiebeheer voor platform:Aanpassen van helderheid van beeldscherm wordt ondersteund.
Op deze computer mag de helderheid van het geïntegreerde beeldscherm automatisch worden geregeld.
Mogelijkheden voor energiebeheer voor platform:Mogelijkheden voor energiebeheer voor processor
Bij effectief energiebeheer voor de processor kan automatisch de balans worden bepaald tussen prestaties en energieverbruik.

Groep | 0
Index | 0
Aantal met niet-actieve status | 11
Type niet-actieve status | Micro Power Engine-invoegtoepassing
Nominale frequentie (MHz) | 2200
Percentage maximale prestaties | 232
Percentage laagste prestaties | 76
Laagste versnellingspercentage | 4
Type prestatiebesturingselementen | Besturingselement voor gezamenlijke processorprestaties van de ACPI

Mogelijkheden voor energiebeheer voor platform:Mogelijkheden voor energiebeheer voor processor
Bij effectief energiebeheer voor de processor kan automatisch de balans worden bepaald tussen prestaties en energieverbruik.

Groep | 0
Index | 1
Aantal met niet-actieve status | 11
Type niet-actieve status | Micro Power Engine-invoegtoepassing
Nominale frequentie (MHz) | 2200
Percentage maximale prestaties | 232
Percentage laagste prestaties | 76
Laagste versnellingspercentage | 4
Type prestatiebesturingselementen | Besturingselement voor gezamenlijke processorprestaties van de ACPI

Mogelijkheden voor energiebeheer voor platform:Mogelijkheden voor energiebeheer voor processor
Bij effectief energiebeheer voor de processor kan automatisch de balans worden bepaald tussen prestaties en energieverbruik.

Groep | 0
Index | 2
Aantal met niet-actieve status | 11
Type niet-actieve status | Micro Power Engine-invoegtoepassing
Nominale frequentie (MHz) | 2200
Percentage maximale prestaties | 228
Percentage laagste prestaties | 76
Laagste versnellingspercentage | 4
Type prestatiebesturingselementen | Besturingselement voor gezamenlijke processorprestaties van de ACPI

Mogelijkheden voor energiebeheer voor platform:Mogelijkheden voor energiebeheer voor processor
Bij effectief energiebeheer voor de processor kan automatisch de balans worden bepaald tussen prestaties en energieverbruik.

Groep | 0
Index | 3
Aantal met niet-actieve status | 11
Type niet-actieve status | Micro Power Engine-invoegtoepassing
Nominale frequentie (MHz) | 2200
Percentage maximale prestaties | 228
Percentage laagste prestaties | 76
Laagste versnellingspercentage | 4
Type prestatiebesturingselementen | Besturingselement voor gezamenlijke processorprestaties van de ACPI

Mogelijkheden voor energiebeheer voor platform:Mogelijkheden voor energiebeheer voor processor
Bij effectief energiebeheer voor de processor kan automatisch de balans worden bepaald tussen prestaties en energieverbruik.

Groep | 0
Index | 4
Aantal met niet-actieve status | 11
Type niet-actieve status | Micro Power Engine-invoegtoepassing
Nominale frequentie (MHz) | 2200
Percentage maximale prestaties | 168
Percentage laagste prestaties | 63
Laagste versnellingspercentage | 4
Type prestatiebesturingselementen | Besturingselement voor gezamenlijke processorprestaties van de ACPI

Mogelijkheden voor energiebeheer voor platform:Mogelijkheden voor energiebeheer voor processor
Bij effectief energiebeheer voor de processor kan automatisch de balans worden bepaald tussen prestaties en energieverbruik.

Groep | 0
Index | 5
Aantal met niet-actieve status | 11
Type niet-actieve status | Micro Power Engine-invoegtoepassing
Nominale frequentie (MHz) | 2200
Percentage maximale prestaties | 168
Percentage laagste prestaties | 63
Laagste versnellingspercentage | 4
Type prestatiebesturingselementen | Besturingselement voor gezamenlijke processorprestaties van de ACPI

Mogelijkheden voor energiebeheer voor platform:Mogelijkheden voor energiebeheer voor processor
Bij effectief energiebeheer voor de processor kan automatisch de balans worden bepaald tussen prestaties en energieverbruik.

Groep | 0
Index | 6
Aantal met niet-actieve status | 11
Type niet-actieve status | Micro Power Engine-invoegtoepassing
Nominale frequentie (MHz) | 2200
Percentage maximale prestaties | 168
Percentage laagste prestaties | 68
Laagste versnellingspercentage | 4
Type prestatiebesturingselementen | Besturingselement voor gezamenlijke processorprestaties van de ACPI

Mogelijkheden voor energiebeheer voor platform:Mogelijkheden voor energiebeheer voor processor
Bij effectief energiebeheer voor de processor kan automatisch de balans worden bepaald tussen prestaties en energieverbruik.

Groep | 0
Index | 7
Aantal met niet-actieve status | 11
Type niet-actieve status | Micro Power Engine-invoegtoepassing
Nominale frequentie (MHz) | 2200
Percentage maximale prestaties | 168
Percentage laagste prestaties | 81
Laagste versnellingspercentage | 4
Type prestatiebesturingselementen | Besturingselement voor gezamenlijke processorprestaties van de ACPI